**附件：采购项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高纯一体型二氧化氯发生器主机 |  二氧化氯产量4000g/h,3KW，220V | 台 | 2 | 国优品牌 |
| 2 | 蠕动计量泵 | Qdos60 | 台 | 4 | 英国品牌 |
| 3 | 流量校正装置 | 标配 | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 4 | 原料流量监测装置 | 二氧化氯发生器配套 | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 5 | 电接点压力表 | YX-100,0-1.0Mpa | 个 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 6 | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 4 | 发生器厂家配套 |
| 7 | 水射器 | 大Ф80+Ф80 | 只 | 4 | 发生器厂家配套 |
| 8 | 单向阀 | Ф32，UPVC材质 | 只 | 4 | 发生器厂家配套 |
| 9 | 管道、阀门及附件 | 设备周围内，UPVC材质，1.0Mpa | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 10 | 控制器 | 集成智能型（III）型控制器，以太网通讯接口，用时具有手机APP功能（互联网+） | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 11 | 安全在线监测系统 | 标配 | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 12 | 残液自动分离装置 | 标配 | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |
| 13 | 计量泵底座 | 发生器配套 | 套 | 2 | 发生器厂家配套 |